|  |  |
| --- | --- |
| **Pregão Eletrônico 17/2021** | **Data de abertura: 30/06/2021 às 14 h** |
| **Objeto** |
| Aquisição de materiais necessários à manutenção e conservação predial preventiva e corretiva do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público. Os materiais consistem em material elétrico, de cabeamento estruturado, telefonia, ar-condicionado, infraestrutura predial, acabamentos, acessórios e insumos diversos para a realização das atividades das áreas de engenharia e arquitetura. |
| **Valor Total Estimado** |
| **R$ 86.816,64 (oitenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)** |
| **Registro de Preços?** | **Vistoria** | **Instrumento Contratual** | **Forma de Adjudicação** |
| Não | Facultativa | Não | Menor Preço item/lote |
| **Documentos de Habilitação** |
| Ver Item 10 do Edital |
| **Lic. Exclusiva ME/EPP?** | **Reserv. Cota ME/EPP?** | **Exige Teste de Validação** | **Dec. nº 7.174/2010?** |
| Sim | Não | Não | Não |
| **Prazo para envio da proposta/documentação** |
| Até 2h após a convocação realizado pelo (a) pregoeiro(a) |
| **Pedidos de Esclarecimentos** | **Impugnações** |
| Até 25/06/2021 para o endereço licitacoes@cnmp.mp.br | Até 25/06/2021 para o endereço licitacoes@cnmp.mp.br |
| **Relação de itens** |
| Ver Item 9.8 do Edital |

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 17/2021**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI 19.00.6160.0002126/2021-80**

**UASG – 590001**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [**www.comprasgovernamentais.gov.br**](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/)

**DATA: 30/06/2021**

**HORÁRIO: 14 horas**

**Obs:** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.

 O **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**, sediado no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, CEP 70070-600, torna público, por meio do Pregoeiro Marciel Rubens da Silva e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 85, de 03 de maio de 2021 do Exmo. Senhor Secretária-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, que no **dia 30 de junho de 2021, às 14 horas (horário de Brasília-DF)**, ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, através do endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), que realizará licitação do **tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, execução indireta, empreitado por preço unitário, exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, em atendimento ao artigo 6º do Decreto nº 8.538/2015, visando a aquisição de materiais necessários à manutenção e conservação predial preventiva e corretiva do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público. Os materiais consistem em material elétrico, de cabeamento estruturado, telefonia, ar-condicionado, infraestrutura predial, acabamentos, acessórios e insumos diversos para a realização das atividades das áreas de engenharia e arquitetura.** A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993, pelo Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, no que couber, com as devidas alterações, e demais normas pertinentes.

## 1 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

 **1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.**

## 2 – DO OBJETO

 2.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais necessários à manutenção e conservação predial preventiva e corretiva do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público. Os materiais consistem em material elétrico, de cabeamento estruturado, telefonia, ar-condicionado, infraestrutura predial, acabamentos, acessórios e insumos diversos para a realização das atividades das áreas de engenharia e arquitetura**,** conforme especificaçõesconstantes do Anexo I (Termo de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos:

1. Termo de Referência - Anexo I;
2. Planilhas de Custos e Formação de Preços – Anexo II;
3. Declaração de Regularidade - Anexo III;

**3** – **DAS** **CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO**

 3.1 **Poderão participar desta licitação, EXCLUSIVAMENTE AS MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e que, em observância ao disposto no art. 6º, Decreto nº 8.538/2015, explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.**

* 1. **Não poderá participar desta licitação:**

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

 b) empresa apenada com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CNMP;

c) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a união;

d) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

e) empresa em processo de falência ou sob regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

f) empresa em regime de subcontratação.

3.2.1 Para fins do disposto na alínea “d” do item 3.2, entende-se por ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

 3.3 Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente, quando for o caso.

 3.4. O licitante será responsável pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei.

3.5 **Não** **poderão participar deste Pregão empresas que tenham em seu quadro societário cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme disposto na Resolução CNMP nº 37/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 172/2017.**

**4 – DO CREDENCIAMENTO**

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

 4.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

 4.6 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), para que essas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, é necessário que, à época do credenciamento, manifestem cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

 4.7. Quem prestar declaração falsa na manifestação de que trata o item anterior sujeitar-se-á à penalidade prevista no item 11 deste Edital.

**5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

**5.9. Concluída a etapa de lances, a empresa detentora do menor lance deverá encaminhar sua proposta contendo as especificações detalhadas do objeto, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contada do encerramento da etapa de lances, com preços unitários e total atualizados (no máximo com duas casas decimais) em conformidade com os lances eventualmente ofertados. A comprovação dar-se-á, preferencialmente, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, ou para o endereço eletrônico** licitacoes@cnmp.mp.br**.**

5.9.1 Antes de findo o prazo para envio da documentação acima estabelecido, este poderá ser prorrogado, a critério do pregoeiro, por solicitação escrita e justificada do licitante, via chat no COMPRASNET.

 5.9.2. Prazo de validade da propostanão poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

 **5.9.3. A especificação deverá ser clara e completa, ou seja, detalhamento do objeto, observadas as especificações básicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital;**

5.9.4 Preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes do Anexo I deste Edital;

5.10 Os Preços unitário e total, devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes na planilha do Anexo I deste Edital;

 5.11 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

5.13. Serão desclassificadas as propostas e excluídos os lances que ofereçam preços excessivos ou inexequíveis, podendo o Pregoeiro realizar diligências para averiguação dos mesmos.

 5.13.1 O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo de cinco dias úteis contados da notificação.

## 06 – DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir da data e horário previstos no preâmbulo do Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 17/2021, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.3. Não se admitirá proposta que apresentar preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

6.4 A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5 O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de desconexão.

## 07 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS

 7.1 **Até o dia 25/06/2021**, 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, para o endereço licitacoes@cnmp.mp.br

7.1.1 Pregoeiro **decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis** e, sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame.

7.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até o dia 25/06/2021**, 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico licitacoes@cnmp.mp.br.

## 08 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro

 8.1.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.3 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.4 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento).

8.5 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.6 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.8 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.11. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.

 8.12 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.13 Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se enquadrar como ME ou EPP, e houver propostas apresentadas por ME ou EPP, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, serão observados os requisitos do art. 44, § 2º e art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, observado o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.

8.14 Caso a ME ou EPP se valha da prerrogativa do item anterior, o Pregoeiro e sua equipe, quando da habilitação, verificarão junto ao Portal da Transparência (www.portaldatransparência.gov.br) se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da LC 123/2006.

8.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

 8.15.1 prestados por empresas brasileiras;

 8.15.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

 8.15.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.16. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.17. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação, sendo a negociação acompanhada pelos demais licitantes, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.18 O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.19. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de ACEITAÇÃO, permanecendo on-line para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de valores.

8.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva deste Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br/).

8.22 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

## 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços, quando necessária, deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

9.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços, quando solicitada, deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

9.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

9.5 No julgamento das propostas, após a etapa de lances, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o menor preço por item/lote, sendo aceito duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas), conforme as planilhas de Formação de Preços constantes do Anexo II.

9.6 O lançamento dos valores da proposta inicial no sistema Comprasnet é de responsabilidade do LICITANTE, qualquer falha ou erro no lançamento implicará na desclassificação da proposta tendo como justificativa valores irrisórios ou erro material.

9.7 O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preço.

9.8 **O limite máximo aceitável para a contratação será conforme tabela abaixo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **LOTE 01 – MATERIAL DE INSTALAÇÕES** **ELÉTRICAS** | **Qtd** | **Und.** |  | **Preço Unitário (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| 1 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K e 7500K (branca), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Brilia, Osram, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia), **MARCA/MODELO:** | 50 | un |  | 9,60 | 480,00 |
| 2 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 2700K e 3500K (amarela), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Osram, Brilia, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia), **MARCA/MODELO:** | 20 | un |  | 10,90 | 218,00 |
| 3 | Soquete para Lâmpada LED tubular do tipo T8 Base G13, tipo “cebolinha”, mínimo de 220V, com rabicho, **MARCA/MODELO:** | 30 | un |  | 1,85 | 55,50 |
| 4 | Luminária quadrada LED, tensão de 220V, temperatura de cor de 4000K (cor neutra) com driver incluso, de embutir para instalação em perfil T de forro modular (60cmx60cm), fluxo luminoso mínimo de 3600lm com vida útil mínima de 25.000h. Dimensões comerciais: 62x62 cm (LxC) com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: OSRAM Ledvance 7013121 / Brilia REF. 432648; PHILLPS RC091V LED36S/840 PSU W62L62 LA; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos, **MARCA/MODELO:** | 30 | un |  | 303,11 | 9.093,30 |
| 5 | Luminária quadrada LED (padrão 22,5cm x 22,5cm) mínimo 18W, tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K a 7000k, de embutir com driver incluso, fluxo luminoso mínimo de 1200lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. . Dimensões do nicho: 20cm x 20 cm (LxC) com tolerência de +/- 0,5 cm; com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: Llum AW4486BC2; Painel Led Quadrado 22,5cm 18w 6500k Smart 435212 Brilia; OSRAM PAINEL SUPERLED EMB. 22,5X22,5 QUAD. 18W 6500K; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos, **MARCA/MODELO:** | 20 | on |  | 75,09 | 1.501,80 |
| 6 | Cabo multipolar com isolação EPR, 3x2,5MM², 1kV, Antichama, de acordo com a ABNT NBR 7286, certificado pelo INMETRO, **MARCA/MODELO:** | 300 | m |  | 10,94 | 3.282,00 |
| 7 | Plugue macho 2P+T, tipo universal 10A/250V – para extensão elétrica; cor preta, referência Steck, Tramontina ou equivalente, **MARCA/MODELO:** | 20 | un |  | 7,17 | 143,40 |
| 8 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, 3 cabos de no mínimo 3,0 metros, cabo com seção mínima 3x 0,75mm, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência Megatron, Davena ou equivalente, **MARCA/MODELO:** | 40 | un |  | 22,50 | 900,00 |
| 9 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, para montagem de extensão (sem o cabo elétrico), capacidade de 20A, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência SMS ou equivalente, **MARCA/MODELO:** | 20 | un |  | 20,52 | 410,40 |
| 10 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 60cm - com fluxo luminoso mínimo de 900 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 7,5W, 55 cm – COD. 7015212 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 600mm 8W840 G5 900lm, **MARCA/MODELO:** | 200 | un |  | 63,01 | 12.602,00 |
| 11 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 120cm - com fluxo luminoso mínimo de 1850 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 15W, 115 cm – COD. 7015215 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 1200mm 13W840 G5, **MARCA/MODELO:**  | 50 | un |  | 74,51 | 3.725,50 |
| 12 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor acima de 5000K (branco frio), fluxo luminoso mínimo de 4000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR OSRAM LEDVANCE 50W LUZ BRANCA ou equivalente técnico, **MARCA/MODELO:** | 20 | un |  | 145,15 | 2.903,00 |
| 13 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor de 4000K (branco neutro), fluxo luminoso mínimo de 3000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR SLIM LED 50W - AVANT - BRANCO NEUTRO 4000k ou equivalente técnico, **MARCA/MODELO:** | 15 | un |  | 84,56 | 1.268,40 |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 1 (R$)** |  | **36.583,30** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **ITENS ESPECÍFICOS DE** **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| 14 | Iluminador de Led Redondo Circular “Ring Light” dimerizável; circular com 18 polegadas (~ 46 cm); Com fluxo luminoso uniforme, sem efeito de pontilhamento, mínimo de 6000 lúmens (60 W ou superior) - possibilitando ajuste por controle remoto; Temperatura de cor ajustável por controle remoto de 2700K (±1.000K) à 5500K (±1.000K); Bivolt (110V/220V); Tripé em alumínio com altura ajustável cobrindo, no mínimo, entre 80cm e 200cm; Suporte para Smartphone com base articulada para movimento Horizontal e Vertical ( tipo Ball head ou similar); e Bolsa/estojo para armazenamento e transporte. | 30 | un |  | 803,41 | **24.102,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **LOTE 02 - Materiais comuns do sistema de ar condicionado** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| 15 | Manta Filtrante com no mínimo 4 mm de espessura e gramatura mínima de 85g/m², rolo com largura de 1 metro. Referência: Manta Scotch Brite P85 | 30 | m |  | 20,60 | 618,00 |
| 16 | Manômetro rosca vertical 100mm, com glicerina, escala mínima de 0 a 10 bar e de 0 a 150 psi, referência: Prostec, Record ou equivalente | 6 | un |  | 320,00 | 1.920,00 |
| 17 | Termômetro para sistema de ar condicionado, do tipo Capela, reto, com escala de 0 a 50 graus, **MARCA/MODELO:** | 6 | un |  | 249,73 | 1.498,38 |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 2 (R$)** |  | **4.036,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **LOTE 03 - Materiais comuns de** **cabeamento estruturado e telefonia** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário (R$)** | **Preço Total** **(R$)** |
| 18 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, de alta densidade, com 24 portas RJ45 fêmeas fixadas a circuito impresso, 8P8C, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 22-26 AWG, encapsulado ABS UL 94V-0. Construídos em chapa de aço para montagem em racks 19” com 1U, acabamento com pintura epóxi de alta resistência ou acabamento plástico texturizado, com organizador de cabos posterior compondo o conjunto. Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima: • Padrão de montagem T568A e T568B; • Atendimento às normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606-C, ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E, EN 50173-1, NBR 14565, FCC 47 Parte 68, TIA-968-A;• Incluir guia de cabos traseira para organização e suporte dos cabos; • Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação; • Módulos de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto; Retardante a chamas UL 94V-0; • Contatos RJ-45: bronze-fosforoso com revestimento de níquel em toda a longitude do contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de contato; • Contatos IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado; • Suportar terminações de condutores entre 22 e 26 AWG;• Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC (interferência eletromagnética); • Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); • Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); • Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação); • Mínimo de 0,98N de força entre os contatos do plug e do jack, quando estão conectados; • Mínimo de 133N de força de retenção;• Suporte a POE: 4PPOE (IEEE 802.3bt);• Fornecido de fábrica com: parafuso de fixação; ícones adesivos: azul e vermelho; porta etiquetas em policarbonato; cintas de fixação em velcro; capa protetora para os contatos IDC (2 por módulo); guia traseira que permita a fixação dos cabos em feixes (máximo 6 cabos por feixe).• Modelo de referência: Furukawa Gigalan, ou equivalente técnico.**MARCA/MODELO:** | 8 | un |  | 1.102,56  | 8.820,48 |
| 19 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS, fechado, com corpo e tampa de aço com no mínimo bitola 18, 1U de altura, para racks de 19 pol. Pintura epóxi-pó eletrostática na cor preta. Possuir laterais vazadas para passagem de cabos, **MARCA/MODELO:** | 8 | un |  | 41,71  | 333,68 |
| 20 | CABO DE REDE formado por 4 pares trançados não blindados (UTP) Categoria 6, compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23 AWG, isolados em composto especial, com capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, com marcação sequencial métrica decrescente.• Atende às características físicas e elétricas (categoria 6) especificadas nas normas AN-SI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801.• Homologado pela Anatel.• Caixa com 305 metros.• Modelo de referência: Furukawa Gigalan Ethernet UTP Cat.6, ou equivalente técnico.**MARCA/MODELO:** | 5 | un |  | 1.934,10 | 9.670,50 |
| 21 | Cordão espiral telefônico, com as seguintes especificações:• Para conexão da base do telefone ao monofone.• Revestimento externo em PVC ou PU (poliuretano).• Possui 4 condutores de cobre de 24 a 28 AWG.• Espiral que permita alongamento do cabo enrolado e retorno ao formato original com alta força restauradora.• Possui conectores RJ9/RJ-10/RJ-22 4P4C (4 posições com 4 condutores) nas duas extremidades.• Dimensão de 2,5 metros e 40 cm quando enrolado; OU dimensão de 3 metros e 50 cm quando enrolado.• Cor preto e conectores transparentes. **MARCA/MODELO:** | 80 | un |  | 12,75 | 1.020,00 |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 3 (R$)** |  | **19.844,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **ITEM Específico - Materiais diversos para** **melhorias** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| 22 | Carrinho para trilho de persiana vertical, com pino removível e com lamela. Com dimensões de aproximadamente 42mm x 40mm. Deve ser compatível com os trilhos existentes (25x40mm), **MARCA/MODELO:** | 750 | un |  | 3,00  | **2.250,00** |
| **VALOR TOTAL GLOBAL (R$)** |  | **86.816,64** |
|  |  |  |  |  |  |  |

9.9 Serão desclassificadas as propostas com valores unitários e total, acima do limite estimado, na fase de “Aceitação”.

9.10 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de Habilitação, o pregoeiro examinará a melhor proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.11 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, após a habilitação e julgamento de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço, e o licitante será declarado vencedor, sendo convocado para assinatura do Contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital.

**9.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.**

 9.13 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências, julgadas necessárias à análise das propostas, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

9.14 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.15 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.16 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da proposta.

9.17 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

9.18 Será recusada a proposta do licitante vencedor da fase de lances que esteja em desacordo com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório, que deixe de atender às exigências nele contidas, que se oponha a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, e ainda, que apresente irregularidades insanáveis.

9.19 Na fase de Aceitação da Proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante vencedor a reapresentação de sua proposta comercial, caso detecte falha sanável na mesma.

9.20 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 10 – DA HABILITAÇÃO

10.1 A habilitação das licitantes será verificada nos seguintes sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais documentos exigidos neste Edital:

a) **SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;**

b) **CEIS –** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal da Transparência do Governo Federal <http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/>);

c) **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa** do CNJ – Conselho Nacional de Justiça (<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>);

 d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT [(http://www.tst.jus.br/certidao).](http://www.tst.jus.br/certidao)

 10.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

 10.2.1 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019

10.3 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

**10.4 Habilitação jurídica:**

10.4.1 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.4.2 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.4.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.4.4 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

**10.5 Regularidade fiscal e trabalhista:**

10.5.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

10.5.2 prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de FGTS – CRF);

 10.5.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.5.4 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.5.5 certidão de regularidade trabalhista (CNDT);

**10.6 Qualificação Econômico-Financeira:**

10.6.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

 10.6.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

 10.6.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.6.3 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor ofertado pela licitante, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF;

10.7 **Documentação complementar:**

10.7.1 **Declaração de regularidade (anexo III do edital);**

10.8 A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

 10.10 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida ferramenta, a critério do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio.

 10.11 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente INABILITADO.

 10.12 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.

 10.13 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

 10.13.1 Os documentos **deverão ser apresentados com validade em dia** na data de apresentação da proposta. **Os documentos** **apresentados com validade expirada, se não for falta sanável, acarretarão a INABILITAÇÃO do proponente.**

10.14 Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, regulamentados pelo art. 4º do Decreto nº 8.538/2015.

 10.15 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, tratando-se de ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

 10.16 A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções aludidas pelo artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou revogar a licitação.

 10.17 O licitante deverá declarar quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral impeditivos de sua habilitação.

10.18 **A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no sentido de verificar a validade e a autenticidade de qualquer certidão apresentada. Em havendo divergências, será considerada válida pela Administração a certidão obtida com data mais recente.**

10.19 Deverá o licitante indicar, juntamente com os documentos comprobatórios da habilitação, endereço eletrônico para onde serão encaminhadas todas as comunicações pertinentes ao processo de licitação e à execução das obrigações dele decorrentes, expedidas pelo CNMP e a ele endereçadas;

10.20 O licitante se responsabilizará pelo endereço fornecido, de modo que, qualquer alteração deste endereço eletrônico deverá ser comunicada ao CNMP, considerando-se válida toda correspondência enviada ao endereço constante dos autos;

 10.21 Em se tratando de comunicação enviada pelo correio eletrônico, considera-se intimado o licitante no primeiro dia útil seguinte ao envio, iniciando-se a contagem do prazo no dia imediatamente posterior ao da intimação.

## 11 - DAS PENALIDADES

11.1 O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93 e Decreto no 10.024/19.

**11.2 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019 e no Acórdão 754/2015-TCU, a licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a retirar a nota de empenho, deixar de assinar o termo de contrato quando exigido, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e, se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo de multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais.**

11.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art.78, incisos I a XI da Lei 8.666/93, a Administração poderá, resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções, conforme art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial, nas hipóteses previstas no item 15 – Das Sanções Administrativas e item 16 - Penalidades, ambos do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.4 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

11.5 As multas aplicadas serão deduzidas do valor do pagamento devido ao licitante vencedor, quando possível, ou por via de procedimento extrajudicial ou judicial, conforme o caso.

11.6 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

11.8 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.9 Da aplicação das penas definidas no § 1º e no art. 87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de intimação do ato.

11.10 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.11 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.

11.12 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmonte, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.

**12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

12.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, a intenção de recorrer.

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame importará preclusão do direito recursal. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

12.3 Os recursos serão dirigidos ao Ordenador de Despesas do CNMP por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los ao Ordenador de Despesas, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

12.4 Declarada a vencedora da licitação, não havendo manifestação das demais licitantes quanto à intenção de interpor recurso, ou julgados os que interpostos forem, será o procedimento submetido ao Ordenador de Despesas para homologação.

12.5 Encerrada a sessão pública, a ata respectiva será disponibilizada imediatamente na internet para acesso livre de todos os licitantes e à sociedade.

12.6 Os recursos relativos à aplicação das penalidades previstas no item 11 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV da referida Lei, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

12.7 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

12.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da CPL, SAFS (Setor de Administração Federal Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmont, em Brasília – DF.

**13 – DA FISCALIZAÇÃO**

13.1 Nos termos do Art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93, o CNMP designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

13.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

13.2 Da mesma forma, a Adjudicatária deverá indicar um preposto para, se aceito pelo CNMP, representá-la na execução do Contrato.

13.3 Nos termos da Lei nº 8.666/93 constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato Assinado, acompanhado da Nota de Empenho.

13.4 O Conselho Nacional do Ministério Público, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

13.5 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para o CNMP.

**14 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

**14.1 - Serão os constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

**15 – DAS OBRIGAÇÕES DO CNMP**

**15.1 São as constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.**

**16 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR**

**16.1 São as constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.**

## 17 – DA DOTAÇÃO

 17.1Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2021 no Plano de Ação PG\_21\_COENG \_019 – Materiais de Engenharia, Elemento Contábil 33.90.30-26.

## 18 – DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado conforme o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

## 19 – DO PRAZO DE GARANTIA

19.1 A CONTRATADA prestará garantia técnica contra defeito de fabricação nos materiais fornecidos, nos termos estabelecidos no item 8 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

## 20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 A Autoridade Competente do CNMP, poderá anular ou revogar a presente licitação, bem como não homologar total ou parcialmente o objeto licitado, desde que não atendidas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos, ou por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, com as devidas justificativas, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.2 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera a obrigação de indenizar, por parte da Administração, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

20.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e § 2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.

20.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, sendo possível ao Pregoeiro solicitar pareceres técnicos, pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase do presente certame e sempre que julgar necessário.

20.5 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CNMP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**20.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.**

20.7 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no item 11 do presente Edital, o lance é considerado proposta.

20.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos nos dias úteis em que houver expediente no CNMP.

20.9 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Conselho Nacional do Ministério Público, Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, ou ainda nos sítios [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/) e [www.cnmp.mp.br](http://www.cnmp.gov.br/) (link de licitações).

20.10 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 20.9, das eventuais republicações e/ou retificações de Edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

20.11 Independentemente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das condições estipuladas neste edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, o tendo aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

20.12 Caberá à CONTRATADA, independentemente de declaração expressa, cientificar-se e submeter-se, no que couber, ao disposto no CÓDIGO DE ÉTICA DO CNMP, estabelecido pela Portaria CNMP-PRESI Nº 44, de 9 de abril de 2018.

20.13 Considerando que a empresa a ser CONTRATADA tem qualificação técnica e comprovada capacidade para execução do objeto da presente licitação, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a execução do contrato, quanto a possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções contidas no conjunto de elementos que constitui a documentação referente a este objeto, como pretexto para pretender cobrar materiais/equipamentos e/ou serviços, ou alterar a composição dos preços unitários.

20.14 Fica acordado a exigência de que o domicílio bancário dos empregados terceirizados deverá ser o Distrito Federal.

 20.15 O CNMP não é unidade cadastradora do SICAF, apenas realiza consulta junto ao mesmo.

20.16 Os casos omissos, bem como dúvidas suscitadas, serão dirimidas pelo Pregoeiro através do correio eletrônico licitacoes@cnmp.mp.br.

20.17 O foro da Justiça Federal da cidade de Brasília-DF, é o competente para dirimir quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital.

 Brasília, de de 2021.

**Marciel Rubens da Silva**

Pregoeiro/CNMP

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 17/2021**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0002126/2021-**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=272683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=c193d43f623742df698c124c7e479fc3f356234d1c160dfbe34a1be154295d44#_blank)**80**

**UASG – 590001**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **Definição do Objeto**
	1. O objeto deste termo de referência é a aquisição de materiais necessários à manutenção e conservação predial preventiva e corretiva do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público. Os materiais consistem em material elétrico, de cabeamento estruturado, telefonia, ar-condicionado, infraestrutura predial, acabamentos, acessórios e insumos diversos para a realização das atividades da área de engenharia e arquitetura do CNMP.
2. **Justificativa e Alinhamento com o Planejamento Estratégico**
	1. A presente contratação está atrelada à ação PG\_21\_COENG\_019 – Materiais de Engenharia, presente no Plano de Gestão para o exercício de 2021.
	2. A aquisição de materiais elétricos, de cabeamento estruturado, telefonia, ar-condicionado, infraestrutura predial, acabamentos e demais acessórios relacionados à manutenção e conservação da edificação e de seus sistemas prediais é imprescindível para garantir condições ideais de segurança, conforto, bem como economia a médio e longo prazo, visto que a manutenção quando feita adequadamente, especialmente a de natureza preventiva, acarreta um aumento da vida útil da edificação, melhoria no desempenho dos equipamentos e instalações em geral.
	3. Tendo já sido completados nove anos de ocupação no edifício, cuja construção foi finalizada no final do ano de 2011 e ocupada pelo CNMP no início de 2012, há a necessidade de se estender os itens a serem adquiridos em relação às compras anteriores, pois muitos dos sistemas e equipamentos já começam a atingir a sua vida útil devendo ser substituídos em razão da perda da eficiência original ou da própria inoperância. Além disso, há aquisições específicas visando melhorias ou aperfeiçoamentos nos sistemas já existentes ou mesmo expansões necessárias para prover melhores condições para o desenvolvimento das atividades do CNMP. Destaca-se, ainda, que alguns dos itens contemplados são decorrentes de licitações realizadas no ano anterior que restaram fracassadas.
	4. A aquisição dos itens previstos neste Termo será realizada ou em itens isolados ou em lotes reunindo componentes afins que normalmente são oferecidos por um mesmo fornecedor. Os potenciais interessados em prestar serviço para os itens agrupados são os mesmos (Acórdão n.º 1620/2010-TCU Plenário), o que traz um aumento da eficiência administrativa através da otimização do gerenciamento da contratação (Acórdão 861/2013-TCU Plenário), maior economia em escala (Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª edição revista, ampliada e atualizada, p. 226, Brasília, 2010) além de maior atratividade do certame às empresas por conta da possibilidade de maior ganho e, em consequência, aumento dos participantes gerando maior competitividade. Casos em que um único item represente quantitativo muito superior aos seus pares, ou mesmo características técnicas muito específicas, optou-se por licitá-los em separado, por meio de itens desagrupados de lotes, de modo a considerar essas diferenças na licitação.
	5. A adjudicação será por grupo de itens (lote) ou, dependendo do caso, em itens isolados, e a empreitada em ambos os casos por preço global. A utilização de grupo de itens, quando aplicável, se justifica para que não haja perda de economia de escala de acordo com §1º do art. 23 da Lei 8666/93. Os itens que estão presentes no lote possuem total correlação, de modo que, sem restrição da competitividade, seja viabilizada a economia de escala.
3. **Descrição do Objeto**
	1. As justificativas relacionadas à especificação e quantidades a serem adquiridas para cada item estão apresentadas na Planilha de Especificação de Itens – Quantidades e Justificativas, presente no referido processo de contratação.
	2. Todos os equipamentos, materiais, suprimentos e acessórios fornecidos devem ser novos, de primeiro uso, de primeira qualidade e constar da linha de produção atual dos fabricantes. A relação de equipamentos, suas quantidades e requisitos técnicos mínimos constam nas Especificações Técnicas contidas neste Termo.
	3. Junto às especificações técnicas, é apresentado para cada item um modelo de referência. A licitante poderá cotar esse modelo ou seu equivalente técnico, apresentando a marca e o modelo de cada item cotado, com documento que demonstre as características do equipamento (como por exemplo, catálogo ou endereço completo na Internet). A aceitação de outro modelo, que não o de referência, como equivalente técnico estará condicionada à estrita observância dos requisitos técnicos mínimos e o atendimento às condições de assistência técnica estipuladas neste termo de referência.
		1. Para os itens de fabricantes específicos, em razão da necessidade de se garantir a total compatibilidade técnica com os produtos já existentes na edificação - Padrão da Edificação -, a marca e modelo devem ser fornecidos conforme o especificado neste Termo de Referência.
	4. Especificações técnicas
		1. LOTE 01 – Material de instalações elétricas
			1. Os materiais elétricos abaixo especificados são necessários para a realização de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos do edifício-sede. Os itens listados são materiais comuns de infraestrutura elétricas e que são utilizados frequentemente para alterações de pontos elétricos, mudanças de layout, disponibilização de novos pontos, alteração de iluminação, entre outros.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LOTE 01 – MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Qtd** | **Und.** |
| 1 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K e 7500K (branca), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Brilia, Osram, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia) | un | 50 |
| 2 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 2700K e 3500K (amarela), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Osram, Brilia, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia) | un | 20 |
| 3 | Soquete para Lâmpada LED tubular do tipo T8 Base G13, tipo “cebolinha”, mínimo de 220V, com rabicho.  | un | 30 |
| 4 | Luminária quadrada LED, tensão de 220V, temperatura de cor de 4000K (cor neutra) com driver incluso, de embutir para instalação em perfil T de forro modular (60cmx60cm), fluxo luminoso mínimo de 3600lm com vida útil mínima de 25.000h. Dimensões comerciais: 62x62 cm (LxC) com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: OSRAM Ledvance 7013121 / Brilia REF. 432648; PHILLPS RC091V LED36S/840 PSU W62L62 LA; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos. | un | 30 |
| 5 | Luminária quadrada LED (padrão 22,5cm x 22,5cm) mínimo 18W, tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K a 7000k, de embutir com driver incluso, fluxo luminoso mínimo de 1200lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. . Dimensões do nicho: 20cm x 20 cm (LxC) com tolerência de +/- 0,5 cm; com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: Llum AW4486BC2; Painel Led Quadrado 22,5cm 18w 6500k Smart 435212 Brilia; OSRAM PAINEL SUPERLED EMB. 22,5X22,5 QUAD. 18W 6500K; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos. | un | 20 |
| 6 | Cabo multipolar com isolação EPR, 3x2,5MM², 1kV, Antichama, de acordo com a ABNT NBR 7286, certificado pelo INMETRO. | m | 300 |
| 7 | Plugue macho 2P+T, tipo universal 10A/250V – para extensão elétrica; cor preta, referência Steck, Tramontina ou equivalente | un | 20 |
| 8 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, 3 cabos de no mínimo 3,0 metros, cabo com seção mínima 3x 0,75mm, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência Megatron, Davena ou equivalente | un | 40 |
| 9 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, para montagem de extensão (sem o cabo elétrico), capacidade de 20A, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência SMS ou equivalente | un | 20 |
| 10 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 60cm - com fluxo luminoso mínimo de 900 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 7,5W, 55 cm – COD. 7015212 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 600mm 8W840 G5 900lm  | un | 200 |
| 11 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 120cm - com fluxo luminoso mínimo de 1850 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 15W, 115 cm – COD. 7015215 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 1200mm 13W840 G5  | un | 50 |
| 12 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor acima de 5000K (branco frio), fluxo luminoso mínimo de 4000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR OSRAM LEDVANCE 50W LUZ BRANCA ou equivalente técnico | un | 20 |
| 13 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor de 4000K (branco neutro), fluxo luminoso mínimo de 3000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR SLIM LED 50W - AVANT - BRANCO NEUTRO 4000k ou equivalente técnico | un | 15 |

* + 1. Itens específicos de instalações elétricas
			1. Os itens relacionados a seguir serão adquiridos individualmente (sem constituírem um Lote). Tal medida se justifica por se tratarem de itens específicos do ponto de vista técnico, que podem apresentar maior restrição mercadológica, ou nas situações em que o valor resultante da operação quantidade X preço se apresentar proporcionalmente muito elevado e distante em relação aos seus pares, ou seja, demais itens de um mesmo lote. Neste caso o tratamento individualizado visa conferir maior competitividade e evitar distorções nos preços em razão de grandes diferenças de valores entre os itens que compõe um determinado lote.
			2. Relação dos itens específicos para instalações elétricas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **ITENS ESPECÍFICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Qtd** | **Und.** |
| 14 | Iluminador de Led Redondo Circular “Ring Light” dimerizável; circular com 18 polegadas (~ 46 cm); Com fluxo luminoso uniforme, sem efeito de pontilhamento, mínimo de 6000 lúmens (60 W ou superior) - possibilitando ajuste por controle remoto; Temperatura de cor ajustável por controle remoto de 2700K (±1.000K) à 5500K (±1.000K); Bivolt (110V/220V); Tripé em alumínio com altura ajustável cobrindo, no mínimo, entre 80cm e 200cm; Suporte para Smartphone com base articulada para movimento Horizontal e Vertical ( tipo *Ball head* ou similar); e Bolsa/estojo para armazenamento e transporte.  | 30 | un |

* + 1. LOTE 02 - Materiais de instalações do sistema de ar-condicionado
			1. Os materiais do sistema de ar-condicionado são destinados a manter o correto funcionamento do sistema de ar-condicionado do edifício-sede, consistindo basicamente em bens de consumo que necessitam ser trocados periodicamente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LOTE 02 - Materiais comuns do sistema de ar-condicionado** | **Qtd.** | **Und.** |
| 15 | Manta Filtrante com no mínimo 4 mm de espessura e gramatura mínima de 85g/m², rolo com largura de 1 metro. Referência: Manta Scotch Brite P85 | m | 30 |
| 16 | Manômetro rosca vertical 100mm, com glicerina, escala mínima de 0 a 10 bar e de 0 a 150 psi, referência: Prostec, Record ou equivalente | un | 6 |
| 17 | Termômetro para sistema de ar condicionado, do tipo Capela, reto, com escala de 0 a 50 graus | un | 6 |

* + 1. LOTE 03 - Materiais para cabeamento estruturado e telefonia
			1. Os itens relacionados a seguir são utilizados no sistema de cabeamento estruturado do edifício-sede e contemplam item de organização do cabeamento tanto da distribuição dos pontos quanto no local de utilização nas estações de trabalho, além de material utilizado nas manutenções e alterações de pontos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LOTE 03 - Materiais comuns de cabeamento estruturado e telefonia** | **Qtd.** | **Und.** |
| 18 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, de alta densidade, com 24 portas RJ45 fêmeas fixadas a circuito impresso, 8P8C, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 22-26 AWG, encapsulado ABS UL 94V-0. Construídos em chapa de aço para montagem em racks 19” com 1U, acabamento com pintura epóxi de alta resistência ou acabamento plástico texturizado, com organizador de cabos posterior compondo o conjunto. Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima: • Padrão de montagem T568A e T568B; • Atendimento às normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606-C, ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E, EN 50173-1, NBR 14565, FCC 47 Parte 68, TIA-968-A;• Incluir guia de cabos traseira para organização e suporte dos cabos; • Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação; • Módulos de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto; Retardante a chamas UL 94V-0; • Contatos RJ-45: bronze-fosforoso com revestimento de níquel em toda a longitude do contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de contato; • Contatos IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado; • Suportar terminações de condutores entre 22 e 26 AWG;• Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC (interferência eletromagnética); • Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); • Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); • Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação); • Mínimo de 0,98N de força entre os contatos do plug e do jack, quando estão conectados; • Mínimo de 133N de força de retenção;• Suporte a POE: 4PPOE (IEEE 802.3bt);• Fornecido de fábrica com: parafuso de fixação; ícones adesivos: azul e vermelho; porta etiquetas em policarbonato; cintas de fixação em velcro; capa protetora para os contatos IDC (2 por módulo); guia traseira que permita a fixação dos cabos em feixes (máximo 6 cabos por feixe).• Modelo de referência: Furukawa Gigalan, ou equivalente técnico. | un | 8 |
| 19 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS, fechado, com corpo e tampa de aço com no mínimo bitola 18, 1U de altura, para racks de 19 pol. Pintura epóxi-pó eletrostática na cor preta. Possuir laterais vazadas para passagem de cabos. | un | 8 |
| 20 | CABO DE REDE formado por 4 pares trançados não blindados (UTP) Categoria 6, compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23 AWG, isolados em composto especial, com capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, com marcação sequencial métrica decrescente.• Atende às características físicas e elétricas (categoria 6) especificadas nas normas AN-SI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801.• Homologado pela Anatel.• Caixa com 305 metros.• Modelo de referência: Furukawa Gigalan Ethernet UTP Cat.6, ou equivalente técnico. | un | 5 |
| 21 | Cordão espiral telefônico, com as seguintes especificações:• Para conexão da base do telefone ao monofone.• Revestimento externo em PVC ou PU (poliuretano).• Possui 4 condutores de cobre de 24 a 28 AWG.• Espiral que permita alongamento do cabo enrolado e retorno ao formato original com alta força restauradora.• Possui conectores RJ9/RJ-10/RJ-22 4P4C (4 posições com 4 condutores) nas duas extremidades.• Dimensão de 2,5 metros e 40 cm quando enrolado; OU dimensão de 3 metros e 50 cm quando enrolado.• Cor preto e conectores transparentes.  | un | 80 |

* + 1. Item específico - Materiais diversos para melhorias em sistemas prediais
			1. Os itens relacionados a seguir serão adquiridos individualmente (sem constituírem um Lote). Tal medida se justifica por se tratarem de itens específicos do ponto de vista técnico, que podem apresentar maior restrição mercadológica, ou nas situações em que o valor resultante da operação quantidade X preço se apresentar proporcionalmente muito elevado e distante em relação aos seus pares, ou seja, demais itens de um mesmo lote. Neste caso o tratamento individualizado visa conferir maior competitividade e evitar distorções nos preços em razão de grandes diferenças de valores entre os itens que compõe um determinado lote.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **ITEM Específico - Materiais diversos para melhorias** | **Qtd.** | **Und.** |
| 22 | Carrinho para trilho de persiana vertical, com pino removível e com lamela. Com dimensões de aproximadamente 42mm x 40mm. Deve ser compatível com os trilhos existentes (25x40mm). | 750 | un |

1. **Condições de Sustentabilidade**
	1. Visando a economia de energia, a presente contratação contempla a aquisição de equipamento com tecnologia LED, que apresentam maior eficiência energética, associada a uma maior vida útil e ausência, em sua composição, de materiais nocivos ao meio ambiente, como o mercúrio e chumbo. Ainda no sentido de obter maior eficiência energética.
	2. Os produtos devem ser, preferencialmente, entregues acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
2. **Vistoria**
	1. Caso julguem necessário, a fim de dirimir dúvidas técnicas, as empresas interessadas poderão agendar vistorias a serem realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a abertura da licitação. A vistoria é totalmente facultativa não sendo exigido apresentação de Declaração de Vistoria durante a realização do certame.
		1. A licitante poderá agendar a vistoria junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do telefone (0XX61) 3366-9131 das 9h00 às 17h00, junto à Coordenaria de Engenharia;
		2. Na vistoria a licitante poderá conferir as informações apresentadas e levantar informações adicionais para subsidiar a elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações constantes do edital;
3. **Adequação Orçamentária**
	1. Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2021 no Programa 03.032.2100.8010, Ação 8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público, Fonte 0100000000; PTRES 174664 e Plano Interno 8010SA,Elemento Contábil 3.3.9.0.30 – Material de consumo, conforme detalhamento apresentado a seguir:
	2. Detalhamento do elemento de despesa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **LOTE 01 – MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Elemento de despesa** |
| 1 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K e 7500K (branca), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Brilia, Osram, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia) | 3.3.90.30-26 |
| 2 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 2700K e 3500K (amarela), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Osram, Brilia, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia) | 3.3.90.30-26 |
| 3 | Soquete para Lâmpada LED tubular do tipo T8 Base G13, tipo “cebolinha”, mínimo de 220V, com rabicho.  | 3.3.90.30-26 |
| 4 | Luminária quadrada LED, tensão de 220V, temperatura de cor de 4000K (cor neutra) com driver incluso, de embutir para instalação em perfil T de forro modular (60cmx60cm), fluxo luminoso mínimo de 3600lm com vida útil mínima de 25.000h. Dimensões comerciais: 62x62 cm (LxC) com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: OSRAM Ledvance 7013121 / Brilia REF. 432648; PHILLPS RC091V LED36S/840 PSU W62L62 LA; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos. | 3.3.90.30-26 |
| 5 | Luminária quadrada LED (padrão 22,5cm x 22,5cm) mínimo 18W, tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K a 7000k, de embutir com driver incluso, fluxo luminoso mínimo de 1200lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. Dimensões do nicho: 20cm x 20 cm (LxC) com tolerência de +/- 0,5 cm; com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: Llum AW4486BC2; Painel Led Quadrado 22,5cm 18w 6500k Smart 435212 Brilia; OSRAM PAINEL SUPERLED EMB. 22,5X22,5 QUAD. 18W 6500K; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos. | 3.3.90.30-26 |
| 6 | Cabo multipolar com isolação EPR, 3x2,5MM², 1kV, Antichama, de acordo com a ABNT NBR 7286, certificado pelo INMETRO. | 3.3.90.30-26 |
| 7 | Plugue macho 2P+T, tipo universal 10A/250V – para extensão elétrica; cor preta, referência Steck, Tramontina ou equivalente | 3.3.90.30-26 |
| 8 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, 3 cabos de no mínimo 3,0 metros, cabo com seção mínima 3x 0,75mm, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência Megatron, Davena ou equivalente | 3.3.90.30-26 |
| 9 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, para montagem de extensão (sem o cabo elétrico), capacidade de 20A, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência SMS ou equivalente | 3.3.90.30-26 |
| 10 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 60cm - com fluxo luminoso mínimo de 900 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 7,5W, 55 cm – COD. 7015212 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 600mm 8W840 G5 900lm  | 3.3.90.30-26 |
| 11 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 120cm - com fluxo luminoso mínimo de 1850 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 15W, 115 cm – COD. 7015215 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 1200mm 13W840 G5  | 3.3.90.30-26 |
| 12 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor acima de 5000K (branco frio), fluxo luminoso mínimo de 4000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR OSRAM LEDVANCE 50W LUZ BRANCA ou equivalente técnico | 3.3.90.30-26 |
| 13 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor de 4000K (branco neutro), fluxo luminoso mínimo de 3000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR SLIM LED 50W - AVANT - BRANCO NEUTRO 4000k ou equivalente técnico | 3.3.90.30-26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **ITENS ESPECÍFICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Elemento de despesa** |
| 14 | Iluminador de Led Redondo Circular “Ring Light” dimerizável; circular com 18 polegadas (~ 46 cm); Com fluxo luminoso uniforme, sem efeito de pontilhamento, mínimo de 6000 lúmens (60 W ou superior) - possibilitando ajuste por controle remoto; Temperatura de cor ajustável por controle remoto de 2700K (±1.000K) à 5500K (±1.000K); Bivolt (110V/220V); Tripé em alumínio com altura ajustável cobrindo, no mínimo, entre 80cm e 200cm; Suporte para Smartphone com base articulada para movimento Horizontal e Vertical ( tipo Ball head ou similar); e Bolsa/estojo para armazenamento e transporte. | 3.3.90.30-26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **LOTE 02 - Materiais comuns do sistema de ar condicionado** | **Elemento de despesa** |
| 15 | Manta Filtrante com no mínimo 4 mm de espessura e gramatura mínima de 85g/m², rolo com largura de 1 metro. Referência: Manta Scotch Brite P85 | 33.90.30.25 |
| 16 | Manômetro rosca vertical 100mm, com glicerina, escala mínima de 0 a 10 bar e de 0 a 150 psi, referência: Prostec, Record ou equivalente | 33.90.30.25 |
| 17 | Termômetro para sistema de ar condicionado, do tipo Capela, reto, com escala de 0 a 50 graus | 33.90.30.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **LOTE 03 - Materiais comuns de cabeamento estruturado e telefonia** | **Elemento de despesa** |
| 18 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, de alta densidade, com 24 portas RJ45 fêmeas fixadas a circuito impresso, 8P8C, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 22-26 AWG, encapsulado ABS UL 94V-0. Construídos em chapa de aço para montagem em racks 19” com 1U, acabamento com pintura epóxi de alta resistência ou acabamento plástico texturizado, com organizador de cabos posterior compondo o conjunto. Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima: • Padrão de montagem T568A e T568B; • Atendimento às normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606-C, ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E, EN 50173-1, NBR 14565, FCC 47 Parte 68, TIA-968-A;• Incluir guia de cabos traseira para organização e suporte dos cabos; • Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação; • Módulos de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto; Retardante a chamas UL 94V-0; • Contatos RJ-45: bronze-fosforoso com revestimento de níquel em toda a longitude do contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de contato; • Contatos IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado; • Suportar terminações de condutores entre 22 e 26 AWG;• Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC (interferência eletromagnética); • Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); • Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); • Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação); • Mínimo de 0,98N de força entre os contatos do plug e do jack, quando estão conectados; • Mínimo de 133N de força de retenção;• Suporte a POE: 4PPOE (IEEE 802.3bt);• Fornecido de fábrica com: parafuso de fixação; ícones adesivos: azul e vermelho; porta etiquetas em policarbonato; cintas de fixação em velcro; capa protetora para os contatos IDC (2 por módulo); guia traseira que permita a fixação dos cabos em feixes (máximo 6 cabos por feixe).• Modelo de referência: Furukawa Gigalan, ou equivalente técnico. | 3.3.90.30-24 |
| 19 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS, fechado, com corpo e tampa de aço com no mínimo bitola 18, 1U de altura, para racks de 19 pol. Pintura epóxi-pó eletrostática na cor preta. Possuir laterais vazadas para passagem de cabos. | 3.3.90.30-26 |
| 20 | CABO DE REDE formado por 4 pares trançados não blindados (UTP) Categoria 6, compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23 AWG, isolados em composto especial, com capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, com marcação sequencial métrica decrescente.• Atende às características físicas e elétricas (categoria 6) especificadas nas normas AN-SI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801.• Homologado pela Anatel.• Caixa com 305 metros.• Modelo de referência: Furukawa Gigalan Ethernet UTP Cat.6, ou equivalente técnico. | 3.3.90.30-26 |
| 21 | Cordão espiral telefônico, com as seguintes especificações:• Para conexão da base do telefone ao monofone.• Revestimento externo em PVC ou PU (poliuretano).• Possui 4 condutores de cobre de 24 a 28 AWG.• Espiral que permita alongamento do cabo enrolado e retorno ao formato original com alta força restauradora.• Possui conectores RJ9/RJ-10/RJ-22 4P4C (4 posições com 4 condutores) nas duas extremidades.• Dimensão de 2,5 metros e 40 cm quando enrolado; OU dimensão de 3 metros e 50 cm quando enrolado.• Cor preto e conectores transparentes.  | 3.3.90.30-30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **ITEM Específico - Materiais diversos para melhorias** | **Elemento de despesa** |
| 22 | Carrinho para trilho de persiana vertical, com pino removível e com lamela. Com dimensões de aproximadamente 42mm x 40mm. Deve ser compatível com os trilhos existentes (25x40mm). | 3.3.90.30-26 |

1. **Da entrega e critérios de aceitação do objeto**
	1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias corridos, contados da confirmação de recebimento da ordem de fornecimento, em remessa única, no Almoxarifado e Patrimônio do CNMP, localizado no Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP 70070-600. A entrega poderá ser agendada com a SEMAT pelo telefone 61-3366-9100 entre 13h e 18h.
		1. Caso a entrega seja distribuída em lotes, é obrigatória apresentação da Nota Fiscal correspondente aos produtos entregues. O pagamento contemplará apenas os produtos recebidos definitivamente (item 7.4) em conformidade com o respectivo documento fiscal,
		2. No caso de impossibilidade de entrega no prazo estipulado, de qualquer um dos itens previstos neste Termo, por motivo justificado, dever-se-á apresentar a motivação por escrito ao CONTRATANTE para apreciação, que decidirá pela possibilidade ou não de prorrogação do prazo.
	2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização pelo CNMP, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
	3. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	4. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
	5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
	6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.
2. **Prazo de Garantia**
	1. O período de Garantia Técnica contra defeito de fabricação deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano, contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior; salvo as seguintes situações:
		1. Exceções: Para os itens que se caracterizam como material de consumo de uso único, que não permitem reaproveitamento após a aplicação, como manta filtrante e carrinho para trilho de persiana, o período de Garantia Técnica contra defeito de fabricação deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior.
	2. Em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da ordem de fornecimento, a Contratada deverá informar número de telefone e endereço de correio eletrônico para solicitações de assistência técnica da garantia. Durante o prazo de garantia, a Contratada deverá comunicar ao CNMP, imediatamente, quaisquer alterações nos meios de contato para o registro de solicitações.
	3. O prazo de substituição das peças ou componentes que apresentarem defeitos, durante o prazo de garantia, deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação, inclusive se encontrados defeitos ou desconformidades com as especificações descritas neste Termo de Referência, no ato da entrega.
		1. No caso de impossibilidade de substituição no prazo estipulado por motivo justificado, dever-se-á apresentar a motivação por escrito ao CONTRATANTE para apreciação, que decidirá pela possibilidade ou não de prorrogação do prazo.
	4. **Componentes comprovadamente danificados por acidentes, imperícia de operação, montagem ou casos fortuitos previstos em lei, não estarão cobertos pela garantia. Neste caso, a Contratada deverá fornecer laudo técnico detalhando a causa do dano e submetê-lo ao gestor do contrato dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do registro da solicitação.**
3. **Obrigações da Contratante**
	1. São obrigações da CONTRATANTE:
		1. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.
		2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
		3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos
		4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido.
		5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no­ valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.
		6. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
		7. Aplicar as sanções, conforme previsto no edital e termo de referência.
		8. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, no período de expediente do CNMP, nos dias úteis, desde que devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas, sendo vedada, salvo se por autorização expressa do CONTRATANTE, o trânsito em áreas estranhas às suas atividades.
		9. Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto contratado, que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA.
		10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, que atrapalhar ou dificultar a fiscalização, ou cuja conduta esteja inadequada, a critério do CNMP.
		11. Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua correção.
4. **Obrigações da Contratada**
	1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
		1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, se for o caso, e prazo de garantia ou validade
		2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da notificação pelo CONTRATANTE, o objeto com avarias ou defeitos;
		3. A CONTRATADA deve relacionar-se com O CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal do Contrato, e preferencialmente, por escrito.
		4. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao CNMP e sujeitar-se às orientações do fiscal do contrato.
		5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, avarias ou incorreções.
		6. Relatar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 dias úteis, irregularidades ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do Contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas.
		7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93).
		8. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93).
		9. A CONTRATADA deve zelar pelas instalações do CONTRATANTE.
		10. A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.
		11. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras.
		12. É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos.
		13. É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE
		14. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário se for o caso, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, necessariamente presente em território nacional.
		15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto.
5. **Critérios para Julgamento da Proposta**
	1. A proposta apresentada deverá conter o CNPJ da proponente, prazo de validade e ser endereçada ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;
	2. A adjudicação será pelo menor preço do grupo de itens (lote) ou do item isolado, conforme o caso, e a empreitada por preço global. A utilização de grupo de itens, quando aplicável, se justifica para que não haja perda de economia de escala de acordo com §1º do art. 23 da Lei 8666/93.Os itens que estão presentes no lote possuem total correlação, de modo que, sem restrição da competitividade, seja viabilizada a economia de escala.
	3. Nos preços da proposta deverão estar inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, taxas e fretes;
	4. A proposta deverá conter para cada item: a marca (fabricante), o modelo, o código do fabricante (quando aplicável), e a descrição técnica completa do produto a ser fornecido de acordo com as informações constantes na descrição dos itens presentes neste Termo de Referência;
6. **Alteração subjetiva**
	1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
7. **Controle da Execução**
	1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
	2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (Art. 67, §2º Lei 8.666/93).
	3. A ordem de fornecimento acompanhada da Nota de Empenho constituirá documentos de autorização para a entrega dos bens.
	4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	5. O Conselho Nacional do Ministério Público poderá rejeitar, no todo ou em parte, se em desacordo com o Termo de Referência.
	6. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto da presente contratação, deverão ser prontamente atendidas PELA CONTRATADA.
8. **Condições de pagamento**
	1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, em até 5 (cinco) dias úteis, para as faturas cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, e em até 10 (dez) dias úteis a partir desse valor, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, acompanhada do atesto do Fiscal do contrato, conforme o disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
	2. Caso A CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.
	3. O pagamento será feito por meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura do fornecimento.
	4. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, A CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o CONSELHO NACIONAL do MINISTÉRIO PÚBLICO, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, e ainda, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta-Corrente da CONTRATADA, e a descrição clara e sucinta do objeto.
	5. Sobre o valor da nota fiscal, O CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.
	6. A apresentação de certidões atrasadas ou irregulares com a nota fiscal ensejará anotação do fiscal em registro próprio e criará pendência a ser sanada pela CONTRATADA.
	7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.
	8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
9. **Das sanções administrativas**
	1. A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Contrato.
	2. Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese da CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução deste Termo de Referência, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato, e no Edital e das demais cominações legais.
	3. Caso os objetos contratados sejam entregues de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores desta seção:
		1. Advertência;
		2. Multa, nas seguintes hipóteses e nas demais previstas neste Termo de Referência:
			1. Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 20 dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato.
			2. Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado, será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato.
			3. Após 40 dias, os bens poderão, a critério do CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento.
			4. Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado, será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato.
		3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CNMP, por até 02 (dois) anos;
		4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
	4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus A CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.
	5. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constante do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
	6. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:
		1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
		2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
		3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
	7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.
	8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
	9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.
	10. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmonte, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.
	11. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93).
10. **Tabela de penalidades**
	1. A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. Ela será aplicada de maneira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves (Níveis 01 e 02), conforme constam nas tabelas abaixo. Essas infrações possuem as seguintes características:
		1. Não causam prejuízo à Administração;
		2. A CONTRATADA após a notificação, diligência para resolver o problema, fornecer o produto ou executar o serviço e
		3. Nas hipóteses que há elementos que sugerem que A CONTRATADA corrigirá seu procedimento.
	2. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CNMP poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº 8.666/93 e também nas seguintes:
		1. Descumprimento reiterado de obrigações fiscais e
		2. Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, considerando os prejuízos causados à CONTRATANTE e as circunstâncias no caso concreto.
	3. Por fim, A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União e ser descredenciada no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste termo e demais cominações legais, nos seguintes casos: apresentação de documentação falsa, retardamento, falha e fraude na execução do contrato, comportamento inidôneo e fraude fiscal.
	4. Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.
	5. A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada na seguinte forma:

**Tabela 1: Percentual máximo para as infrações**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFRAÇÃO** | **MULTA (% sobre o valor global do contrato)** |
| 1) apresentação de documentação falsa2) fraude na execução contratual3) comportamento inidôneo4) fraude fiscal5) inexecução total do contrato | Até 30% (trinta por cento) |
| 6) inexecução parcial7) descumprimento de obrigação contratual | Até 20% (vinte por cento) |

* 1. Além dessas, serão aplicadas multas, conforme as infrações cometidas e o nível de gravidade respectivo, indicados nas tabelas a seguir:

**Tabela 2: Classificação das infrações e multas**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÍVEL** | **CORRESPONDÊNCIA**(por ocorrência sobre o valor global do contrato) |
| 1 (menor ofensividade) | 0,2%. |
| 2 (leve) | 0,4%. |
| 3 (médio) | 0,8%. |
| 4 (grave) | 1,6%. |
| 5 (muito grave) | 3,2%. |
| 6 (gravíssimo) | 4%. |

* 1. Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRANTE, que notificará A CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrências, conforme tabela abaixo:

**Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis**

|  |
| --- |
| **INFRAÇÃO** |
| **Item** | **Descrição** | **Nível** |
| 1 | Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso acordo do CONTRATANTE. | 6 |
| 2 | Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. | 6 |
| 3 | Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do cumprimento de suas obrigações sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE | 5 |
| 4 | Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos. | 5 |
| 5 | Deixar de se sujeitar à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados. | 4 |
| 6 | Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais entregues, assim como deixar de substituir imediatamente qualquer material ou objeto que não atenda aos critérios especificados neste termo. | 6 |
| 7 | Não zelar pelas instalações do CONTRATANTE | 5 |
| 8 | Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação | 6 |
| 9 | Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de *e-mail,* endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. | 3 |
| 10 | Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar a entrega dos bens e comprovar regularizações. | 4 |
| 11 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do objeto. | 5 |
| 12 | Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. | 5 |

* 1. Em caso de registro de infração na qual A CONTRATADA apresente justificativa razoável e aceita pelo fiscal do CONTRATO, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em uma categoria de menor gravidade.
	2. A inexecução parcial ou total do contrato será configurada, entre outras hipóteses, na ocorrência de, pelo menos, uma das seguintes situações:

**Tabela 4: Qualificação da inexecução contratual**

|  |  |
| --- | --- |
| **GRAU** | **QUANTIDADE DE INFRAÇÕES** |
| **Inexecução Parcial** | **Inexecução Total** |
| 1 | 7a 11 | 12 ou mais |
| 2 | 6 a 10 | 11 ou mais |
| 3 | 5 a 9 | 10 ou mais |
| 4 | 4 a 6 | 7 ou mais |
| 5 | 3 a 4 | 5 ou mais |
| 6 | 2 | 3 ou mais |

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 17/2021**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0002126/2021-**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=272683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=c193d43f623742df698c124c7e479fc3f356234d1c160dfbe34a1be154295d44#_blank)**80**

**UASG – 590001**

**ANEXO II**

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO**

**AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021**

**Dados da Empresa**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço Eletrônico (*e-mail*):

Tel/Fax:

Endereço:

Banco: Agência: C/C:

**Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato**

Nome:

Função:

CPF:

Telefone/Fax:

**Endereço Eletrônico (*e-mail*):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **LOTE 01 – MATERIAL DE INSTALAÇÕES** **ELÉTRICAS** | **Qtd** | **Und.** |  | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| 1 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K e 7500K (branca), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Brilia, Osram, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia), **MARCA/MODELO:** | un | 50 |  |  |  |
| 2 | Lâmpada LED de bulbo mínimo 8W (mínimo de 800 lumens), tensão de 220V, temperatura de cor entre 2700K e 3500K (amarela), de base E27, fluxo luminoso mínimo de 800lm com vida útil aproximada de 25.000h. Mod. Referência: Osram, Brilia, Philips Lâmpada LedBulb 9W E27 (no mínimo 2 anos de garantia), **MARCA/MODELO:** | un | 20 |  |  |  |
| 3 | Soquete para Lâmpada LED tubular do tipo T8 Base G13, tipo “cebolinha”, mínimo de 220V, com rabicho, **MARCA/MODELO:** | un | 30 |  |  |  |
| 4 | Luminária quadrada LED, tensão de 220V, temperatura de cor de 4000K (cor neutra) com driver incluso, de embutir para instalação em perfil T de forro modular (60cmx60cm), fluxo luminoso mínimo de 3600lm com vida útil mínima de 25.000h. Dimensões comerciais: 62x62 cm (LxC) com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: OSRAM Ledvance 7013121 / Brilia REF. 432648; PHILLPS RC091V LED36S/840 PSU W62L62 LA; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos, **MARCA/MODELO:** | un | 30 |  |  |  |
| 5 | Luminária quadrada LED (padrão 22,5cm x 22,5cm) mínimo 18W, tensão de 220V, temperatura de cor entre 6000K a 7000k, de embutir com driver incluso, fluxo luminoso mínimo de 1200lm com vida útil mínima aproximada de 25.000h. . Dimensões do nicho: 20cm x 20 cm (LxC) com tolerência de +/- 0,5 cm; com borda na cor branca com largura máxima 20mm. Mod. Referência: Llum AW4486BC2; Painel Led Quadrado 22,5cm 18w 6500k Smart 435212 Brilia; OSRAM PAINEL SUPERLED EMB. 22,5X22,5 QUAD. 18W 6500K; ou equivalente. Garantia de no mínimo 2 anos, **MARCA/MODELO:** | un | 20 |  |  |  |
| 6 | Cabo multipolar com isolação EPR, 3x2,5MM², 1kV, Antichama, de acordo com a ABNT NBR 7286, certificado pelo INMETRO, **MARCA/MODELO:** | m | 300 |  |  |  |
| 7 | Plugue macho 2P+T, tipo universal 10A/250V – para extensão elétrica; cor preta, referência Steck, Tramontina ou equivalente, **MARCA/MODELO:** | un | 20 |  |  |  |
| 8 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, 3 cabos de no mínimo 3,0 metros, cabo com seção mínima 3x 0,75mm, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência Megatron, Davena ou equivalente, **MARCA/MODELO:** | un | 40 |  |  |  |
| 9 | Régua de extensão com no mínimo 3 tomadas 2P+T, para montagem de extensão (sem o cabo elétrico), capacidade de 20A, fabricado em conformidade com a norma NBR 14136, Referência SMS ou equivalente, **MARCA/MODELO:** | un | 20 |  |  |  |
| 10 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 60cm - com fluxo luminoso mínimo de 900 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 7,5W, 55 cm – COD. 7015212 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 600mm 8W840 G5 900lm, **MARCA/MODELO:** | un | 200 |  |  |  |
| 11 | Lâmpada tubular LED T5, diâmetro 2 cm, soquete G5, para luminária de 120cm - com fluxo luminoso mínimo de 1850 lm, Temperatura de cor 4000K com driver interno já integrado à lâmpada e garantia de no mínimo 2 anos e vida útil 25.000 horas ou superior – Referência: OSRAM Lâmpada LED T5 G5 4000K BIV 15W, 115 cm – COD. 7015215 (padrão da edificação); e PHILIPS - CorePro LEDtube T5 1200mm 13W840 G5, **MARCA/MODELO:**  | un | 50 |  |  |  |
| 12 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor acima de 5000K (branco frio), fluxo luminoso mínimo de 4000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR OSRAM LEDVANCE 50W LUZ BRANCA ou equivalente técnico, **MARCA/MODELO:** | un | 20 |  |  |  |
| 13 | Refletor LED de 50W, tensão de 220V, para uso exterior, com índice de proteção a intempéries mínimo IP65, na cor preta, temperatura de cor de 4000K (branco neutro), fluxo luminoso mínimo de 3000lm com vida útil mínima de 25.000h. Modelo de Referência: REFLETOR SLIM LED 50W - AVANT - BRANCO NEUTRO 4000k ou equivalente técnico, **MARCA/MODELO:** | un | 15 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 1 (R$)** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **ITENS ESPECÍFICOS DE** **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| 14 | Iluminador de Led Redondo Circular “Ring Light” dimerizável; circular com 18 polegadas (~ 46 cm); Com fluxo luminoso uniforme, sem efeito de pontilhamento, mínimo de 6000 lúmens (60 W ou superior) - possibilitando ajuste por controle remoto; Temperatura de cor ajustável por controle remoto de 2700K (±1.000K) à 5500K (±1.000K); Bivolt (110V/220V); Tripé em alumínio com altura ajustável cobrindo, no mínimo, entre 80cm e 200cm; Suporte para Smartphone com base articulada para movimento Horizontal e Vertical ( tipo Ball head ou similar); e Bolsa/estojo para armazenamento e transporte. | 30 | un |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **LOTE 02 - Materiais comuns do sistema de ar condicionado** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| 15 | Manta Filtrante com no mínimo 4 mm de espessura e gramatura mínima de 85g/m², rolo com largura de 1 metro. Referência: Manta Scotch Brite P85 | m | 30 |  |  |  |
| 16 | Manômetro rosca vertical 100mm, com glicerina, escala mínima de 0 a 10 bar e de 0 a 150 psi, referência: Prostec, Record ou equivalente | un | 6 |  |  |  |
| 17 | Termômetro para sistema de ar condicionado, do tipo Capela, reto, com escala de 0 a 50 graus, **MARCA/MODELO:** | un | 6 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 2 (R$)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **LOTE 03 - Materiais comuns de** **cabeamento estruturado e telefonia** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| 18 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, de alta densidade, com 24 portas RJ45 fêmeas fixadas a circuito impresso, 8P8C, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 22-26 AWG, encapsulado ABS UL 94V-0. Construídos em chapa de aço para montagem em racks 19” com 1U, acabamento com pintura epóxi de alta resistência ou acabamento plástico texturizado, com organizador de cabos posterior compondo o conjunto. Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima: • Padrão de montagem T568A e T568B; • Atendimento às normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606-C, ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-310-E, EN 50173-1, NBR 14565, FCC 47 Parte 68, TIA-968-A;• Incluir guia de cabos traseira para organização e suporte dos cabos; • Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação; • Módulos de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto; Retardante a chamas UL 94V-0; • Contatos RJ-45: bronze-fosforoso com revestimento de níquel em toda a longitude do contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de contato; • Contatos IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado; • Suportar terminações de condutores entre 22 e 26 AWG;• Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC (interferência eletromagnética); • Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); • Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); • Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação); • Mínimo de 0,98N de força entre os contatos do plug e do jack, quando estão conectados; • Mínimo de 133N de força de retenção;• Suporte a POE: 4PPOE (IEEE 802.3bt);• Fornecido de fábrica com: parafuso de fixação; ícones adesivos: azul e vermelho; porta etiquetas em policarbonato; cintas de fixação em velcro; capa protetora para os contatos IDC (2 por módulo); guia traseira que permita a fixação dos cabos em feixes (máximo 6 cabos por feixe).• Modelo de referência: Furukawa Gigalan, ou equivalente técnico.**MARCA/MODELO:** | un | 8 |  |   |   |
| 19 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS, fechado, com corpo e tampa de aço com no mínimo bitola 18, 1U de altura, para racks de 19 pol. Pintura epóxi-pó eletrostática na cor preta. Possuir laterais vazadas para passagem de cabos, **MARCA/MODELO:** | un | 8 |  |   |   |
| 20 | CABO DE REDE formado por 4 pares trançados não blindados (UTP) Categoria 6, compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23 AWG, isolados em composto especial, com capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, com marcação sequencial métrica decrescente.• Atende às características físicas e elétricas (categoria 6) especificadas nas normas AN-SI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801.• Homologado pela Anatel.• Caixa com 305 metros.• Modelo de referência: Furukawa Gigalan Ethernet UTP Cat.6, ou equivalente técnico.**MARCA/MODELO:** | un | 5 |  |  |  |
| 21 | Cordão espiral telefônico, com as seguintes especificações:• Para conexão da base do telefone ao monofone.• Revestimento externo em PVC ou PU (poliuretano).• Possui 4 condutores de cobre de 24 a 28 AWG.• Espiral que permita alongamento do cabo enrolado e retorno ao formato original com alta força restauradora.• Possui conectores RJ9/RJ-10/RJ-22 4P4C (4 posições com 4 condutores) nas duas extremidades.• Dimensão de 2,5 metros e 40 cm quando enrolado; OU dimensão de 3 metros e 50 cm quando enrolado.• Cor preto e conectores transparentes. **MARCA/MODELO:** | un | 80 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DO LOTE 3 (R$)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **ITEM Específico - Materiais diversos para** **melhorias** | **Qtd.** | **Und.** |  | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| 22 | Carrinho para trilho de persiana vertical, com pino removível e com lamela. Com dimensões de aproximadamente 42mm x 40mm. Deve ser compatível com os trilhos existentes (25x40mm), **MARCA/MODELO:** | 750 | un |  |   |   |
| **VALOR TOTAL GLOBAL (R$)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de referência para o cumprimento do objeto contratual.

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 17/2021**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0002126/2021-**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=272683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=c193d43f623742df698c124c7e479fc3f356234d1c160dfbe34a1be154295d44#_blank)**80**

**UASG – 590001**

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE**

**(RESOLUÇÃO CNMP nº 37/2009 e 172/2017)**

(Nome/razão social) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DECLARO**, nos termos da Resolução nº **37/2009**, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação de prestação de serviços junto ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que:

 ( ) os sócios desta empresa, **não são** cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

 ( ) os sócios desta empresa, **são** cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

 Nome do membro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Órgão de Lotação: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Grau de Parentesco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Brasília, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura Representante Legal da Empresa)